|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **значение** |
| **Ширина колеи, мм** | **1520** |
| **Масса тары, т** | **25** |
| **Грузоподъемность, т** | **69** |
| **Конструкционная скорость, км/ч** | **120** |
| **База, мм** | **19000** |
| **Размеры погрузочной площадки, мм:** |  |
| **- длина** | **24830** |
| **- ширина** | **2800** |
| **Габаритные размеры, мм:** |  |
| **- длина по осям сцепление автосцепок** | **25380** |
| **- максимальная ширина рамы** | **3000** |
| **- высота от УВГР до горизонтальной оси автосцепок** | **1060±20** |
| **Количество откидных фитинговых упоров, шт.** | **16** |
| **Количество стационарных фитинговых упоров, шт.** | **4** |
| **Габарит по ГОСТ 9238** | **1-ВМ** |
| **Нормативный срок службы, лет** | **32** |